{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["COMENTARIOS (2)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"COMENTARIOS (2)","index":0,"n_rows":12,"n_cols":2,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
["NUMERAL  ","COMENTARIOS"]
["Artículo 2","Las disposiciones en la resolución no deberian incluir a los clientes NR en la fase de modernización (Horizonte 1), ya que cumplen técnicamente con los requerimientos de ciberseguridad, de telecomunicaciones, de los componentes del sistema de medida y gran parte de las funcionalidades que son propias de los componentes del AMI. Los usuarios NR ya tienen una medida con atributos que permiten la participación activa de la demanda y dar respuesta a conexion de recursos de energia distribuidos DER. Los requisitos de Unidad de Medida asociados a la precisiòn y funcionalidades AMI deben diferenciarse entre R y NR. "]
["Artículo 3, pag 10","La definición de Ultimo suspiro, no es propiamente del medidor sino de la solución, ya que si se refiere al medidor se debe tener en cuenta que este no tiene un supercapacitor para enviar el mensaje. De la misma manera, se debe tener en cuenta el medio de comunicación por el cual el medidor se conecta con el sistema, ya que no siempre el medidor se conecta con una DCU.Si la comunicación se hace por Fibra Óptica se pierde esta capacidad del AMI y debe ser soportada de maneras alternativas que pueden implicar inversiones adicionales."]
["Articulo 4 literal H","Los OR y el GIDI deberán garantizar la interoperabilidad de todos los equipos involucrados en la AMI, permitiendo que los sistemas tengan protocolos abiertos. Así mismo, la solución escogida por los OR para AMI debe ser escalable y flexible. Se solicita precisar lo anterior, pues el rol del GIDI es de gestor de datos o  agregador de información y por lo tanto no aplica indagar los medidores de las fronteras que contenga el OR, pues significaría otra redundancia compleja."]
["Articulo 6. b)","El OR tendra la completa responsabilidad y custodia del Medidor AMI que se instala en el predio del usuario,  se debe incluir en la custodia al usuario. La modernización de un medidor existente implica  unos costos adicionales al OR por un equipo que no puede ser reusado y requiere un costo de disposicion final. Para la alternativa de la Resolución, en la que los usuarios mantienen la propiedad de los medidores, se recomienda analizar si hay reprocesos en la integración e interoperabilidad, especialmente con el concentrador de datos."]
["Artículo 9. Verificaciones de los sistemas de medición con medidores avanzados. Párrafo pag 14","Los requisitos de hoja de vida deberían ser mucho más simples para los medidores AMI en sectores de bajos consumos, pues no se tratan de fronteras comerciales. En Colombia no existe un laboratorio para certificar AMI, y se estan pidiendo que  los AMI sean certificados. Se debe dar un periodo de transición para que se establezca un laboratorio AMI, mientras tanto se deberian aceptar con los certificados del laboratorio de fábricas."]
["Artículo 12. Responsabilidades del Comercializador. b)","Tener en cuenta que no es tan solo el medidor para un cambio de comercializador sino el sistema de comunicaciones a nivel de los componentes del sistema AMI, lo cual puede traer problemas de integración.En caso de que un comercializador no responda a la solicitud de cambio de medidor, integración y adecuación de la telemedida realizada por un OR en dicho período, estará sujeto a las condiciones que registre el OR en su acta de cambio de equipo de medida."]
["Articulo 26. Segmentos de mercado y criterios de valoración.","Dificultad de acceso a los clientes mas lejanos (rurales). Existen  zonas donde la disponibildiad y calidad del GPRS  no cumple con lo requerido.\n"]